Task 2:

enable

erase startup-config

reload

Task 3:

enable

config

hostname R1

no ip domain-lookup

enable secret class

banner motd &

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  
!!!AUTHORIZED ACCESS ONLY!!!  
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  
&

line console 0

password cisco

login

exit

line vty 0 4

password cisco

login

exit

interface fastethernet 0/0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

no shutdown

interface serial 0/0/0

ip address 192.168.2.1 255.255.255.0  
clock rate 64000  
no shutdown  
end

copy running-config startup-config

Task 4:

enable

config

hostname R2

no ip domain-lookup

enable secret class

banner motd &

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  
!!!AUTHORIZED ACCESS ONLY!!!  
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  
&

line console 0

password cisco

login

exit

line vty 0 4

password cisco

login

exit

interface fastethernet 0/0

ip address 192.168.2.2 255.255.255.0

no shutdown

interface serial 0/0/0

ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

no shutdown  
  
end

copy running-config startup-config